Contents

СТОРІНКИ |  |

На вході D першого тригера діє постійний рівень «1», на вході С другого тригера — безупинна послідовність ТІ. У вихідному стані обидва тригери перебувають у стані «0». Поява переходу 01 на вході х відразу встановлює перший тригер у стан «1» (рис. 6.28 , б), а перший після цього перехід 01 на вході С другого тригера встановлює другий тригер у стан «1», так як D =Q1, при цьому з виходу Q2 рівень «0» установлює перший тригер по асинхронному вході R у стан «0» і утримує в ньому доти, поки другий тригер перебуває в стані «1». Наступний перехід 01 ТI установить у стан «0» і другий тригер, тобто схема повернеться до початкового стану. Як випливає з часової діаграми, зображеної на рис. 6.28 , б, тривалість сигналу на виході Q2 дорівнює періоду ТІ, а тривалість вихідного сигналу у — тривалості тактового імпульсу.