Contents

СТОРІНКИ |  |

БЛЕ І2Л має змогу максимально уніфікувати структуру ІС, знизивши площу її кристала, і або зменшити її споживання, або підвищити швидкодію. Типовий час затримки поширення БЛЕ І2Л при струмі інжектора 0,1мкА складає 10нс. При цьому енергія перемикання для цього елемента на кілька порядків менша, ніж для елемента ТТЛ.

Через невелику завадостійкість, обумовлену малим логічним перепадом, БЛЕ І2Л використовуються винятково у складі ВІС і СВІС, як окремі ІС малого ступеня інтеграції їх не розробляють. При цьому вхідні і вихідні кола ІС, виконаних за технологією І2Л, виконують сумісними по логічними рівнями із сигналами ТТЛ.