Contents

СТОРІНКИ |  |

5.1. Етапи побудови логічної схеми

5.2. Синтез логічних пристроїв у заданому базисі

5.3. Особливості побудови логічних пристроїв

5.4. Логічні елементи для реалізації складних функцій

5.5. Мультиплексори і демультиплексори

5.6. Синтез комбінаційних схем на мультиплексорах

5.7. Дешифратори, дешифратори - демультиплексори і шифратори

5.8. Суматори

5.9. Десяткові суматори

5.10. Компаратори

5.11. Перетворювачі двійково- десяткового коду

5.12. Перетворювачі двійково коду

Лабораторний практикум №1

Лабораторний практикум №2

Лабораторний практикум №3

Висновки

Тестування

5.3. Особливості побудови логічних пристроїв

на реальній елементній базі

Як уже зазначалося, звичайно задано не тільки тип ЛЕ, а йчисло його входів. Це означає, що задано число початкових змінних, над якими виконується логічна операція. При цьому зазвичай реальне число входів заданих логічних елементів не відповідає числу змінних в отриманих після відповідного перетворення виразах. Виникає одна з таких ситуацій:

а) число входів ЛЕ більше, ніж число змінних, які входять у реалізовану з їхньою допомогою ФАЛ;

б) число входів ЛЕ менше, ніж число змінних, які входять у реалізовану з їхньою допомогою ФАЛ.

Розглянемо деякі прийоми, використовувані для розв’язання зазначених суперечностей.

Число входів ЛЕ більше за необхідне. Для розгляду цього випадку введемо поняття активного і пасивного логічних рівнів.

Активним логічним рівнем називається таке значення початкової змінної, яке однозначно визначає вихідний сигнал ЛЕ.

Для з'ясування того, які логічні сигнали для елементів І – НЕ і АБО – НЕ є активними, розглянемо таблицю істинності (табл. 5.2) для цих елементів за умови дії на їхніх входах двох логічних сигналів істинності.

Таблиця5.2. Узагальнена таблиця істинності основних логічних

операцій

x1 | x2 | x1×x2 | x1+x2 | x1|x2 | x1¯x2
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0