Contents

СТОРІНКИ |  |

можливості появи яких розробник не помітив. Основна причина тут — обмеженість поля уваги людини. Під час розроблення складної схеми всю увагу приділено конструюванню головного шляху поширення сигналу;при цьому побічні шляхи випадають з поля зору, що і призводить до помилок.

Гонки у схемі,яку розробляють, потрібно шукати спеціально. Якщо є така можливість, то найнадійнішим і простим методом є моделювання роботи схеми за допомогою спеціальних програм. У процесі пошуку гонок спочатку потрібно виявити всі непевні місця і потім методично їх досліджувати. Для цього потрібно переглядати схеми, щоб виявити всі можливі рівнобіжні шляхи поширення сигналу. Можна проаналізувати часові діаграми, в яких зони невизначеності вказують на можливість появи помилкових сигналів.

Якщо надійність роботи пристрою ґрунтується лише на статистичній правильності роботи окремих його кіл, то, коли кіл багато, що типово для цифрової техніки, навіть невелике зменшення надійності спрацьовування елементів призводить до різкого зниження надійності всього пристрою. Якщо в кожному колі допустити ймовірність завади через гонки усього в 1%, то ймовірність працездатності пристрою, що містить 100 таких кіл, буде близько 37 %. Таким чином, у середньому з кожних трьох пристроїв два будуть непрацездатні.