Contents

СТОРІНКИ |  |

4.1. Класифікація елементів і їх порівняльна характеристика

4.2. Загальні характеристики елементів цифрових пристроїв

4.3. Базовий логічний елемент транзисторно - транзисторної логіки

4.3.1.Склад, схемотехніка і принцип дії базового логічного елемента (БЛЕ)

4.3.2. Різновиди схемотехніки елементів ТТЛ

4.3.3 Способи підвищення швидкодії

4.4. БЛЕ емітерно - зв'язаної логіки

4.4.1 Особливості схемотехніки

4.4.2. Принцип дії та функціональні можливості БЛЕ ЕЗЛ

4.4.3 Способи підвищення швидкодії

4.5 БЛЕ на МДН- транзисторах

4.5.1 Особливості використання МДН- транзистора

4.5.2 Схемотехніка БЛЕ КМОН - типу

4.6. БЛЕ інтегрально - інжекційної логіки

Лабораторний практикум

Висновки

Тестування

4.6. БЛЕ інтегрально - інжекційної логіки

Для підвищення технологічності виготовлення при розробці ІС потрібно застосовувати схемотехнічні рішення, що використовують тільки однотипні елементи, наприклад транзистори. Цей шлях, як було показано раніше, реалізований у ІС МДП, що поряд з іншими перевагами замовлює їх поширення. Проте, як уже зазначалося, перемикач на біполярних транзисторах на сьогодні має кращі як перемикальні, так і частотні властивості. Це є передумовою до постійного пошуку нових схемотехнічних рішень для реалізації біполярних ІС. Так майже одночасно розробили елементи інтегральної інжекційної логіки (І2Л) фірми Philips і IBM. Відповідну принципову електричну схему БЛЕ І2Л наведено на рис. 4.17.

Особливістю елементів І2Л є такі:

- відсутність резисторів, що значно спрощує технологію виробництва ІС;

- використання принципу живлення за струмом, за яким в ІС задається не напруга, а струм, який безпосередньо інжектується в область напівпровідника, що утворює структуру одного з транзисторів;

- просторове сполучення в кристалі напівпровідника областей, що функціонально належать різним транзисторам. При цьому структура розташовується як по горизонталі, так і по вертикалі. Це дає змогу відмовитися від застосування спеціальних рішень для вилучення областей, що належать різним елементам, як потрібно робити в елементах ТТЛ і ЕЗЛ.

- мале значення логічного перепаду, що дає змогу максимально збільшити швидкодію елемента.

У наведеній схемі (рис. 4.17 ) багатоколекторний транзистор VT2 виконує функцію інвертування вхідного сигналу, а транзистор VTI — генератора (інжектора) базового струму транзистора VT2. До особливостей елемента належить і постійність струму інжектора у всіх режимах роботи елемента. Струм інжектора задає резистор R, який виконують загальним на групу елементів.