Тестування

> << Стартова сторінка розділу

> ## ТЕСТ

> 1. |  | Відзначить позначення одноразово програмованого ПЗП
> |  | PROM |
> | EPROM
> | EEPROM

> 2. |  | Відзначити позначення ПЗП з ультрафіолетовим стиранням інформації
> |  | а | а) б) в)
> | б
> | в

> 3. |  | Що виконує функцію елемента пам'яті мікросхеми PROM?
> |  | біполярний транзистор |
> | резистивна перемичка
> | МДН-транзистор

> 4. |  | Який сигнал необхідно подати на вхід CS для зчитування інформації?
> |  | лог. "0" |
> | лог. "1"
> | немає значення

> 5. |  | Який сигнал надає дозвіл режиму програмування?
> |  | ER |
> | CS
> | PR

> 6. |  | Який режим забезпечується витисненням заряду з підзатворного діалектрика в елементах памяті зі структурою МНОН?
> |  | режим програмування |
> | режим стирання
> | режим збереження

> 7. |  | Коли потрібно подавати напругу програмування на мікросхему РПЗП у разі її увімнення?
> |  | останньою |
> | першою
> | не має значення

> 8. |  | Які ПЛІС зберігають задану конфігурацію незалежно від наявності напруги живлення?
> |  | FPGA |
> | CPLD
> | обидва вида

> 9. |  | Яку з мікросхем FLASH-пам'яті застосовують для збереження BIOS у персональних комп'ютерах?
> |  | BULK-ERASE |
> | BOOT-BLOCK
> | FLASH-FILE

> 10. |  | Який режим є критичним для мікросхем FLASH-пам'яті?
> |  | режим стирання |
> | режим запису
> | режим збереження

> Тут буде виведений результат

> Стартова сторінка розділу >>