Contents

СТОРІНКИ |  |

У цій схемі входи використовують як п'ятий адресний вхід, що має вагу 16, а на вхід подається комутований на 32 виходи сигнал , тобто схема виконує функції

(5.8)

і , (5.9)

де n = (х1, х2, х3, х4, х5); i = 0, 1, 2, ...15.

При º0 ця схема є дешифратором 5´32 з інверсними виходами. Для побудови дешифратора 6´64 слід використовуватичотири мікросхеми 155ИДЗ, у яких усі додаткові входи і мають бути адресними входами (на входи і кожної мікросхеми треба подати одну з чотирьох комбінацій із прямих та інверсних сигналів і , причому всі чотири комбінації мають бути використані).

У вигляді мікросхем виготовляютьтакож здвоєні 4-канальні дешифратори-демультиплексори, наприклад мікросхема К155ИД4 (рис. 5.23, а ). Ця мікросхема виконує функції та , де n= (x1, x2); i = 0, 1, 2, 3. При і це здвоєний дешифратор 2´4 з інверсними виходами. Якщо і , де входи та використовують як третій адресний вхід, то це буде 8-канальний дешифратор-демультиплексор (рис. 5.23, б ), який виконуює функції і , де n=(x1, х2, х3); i = 0, 1, 2, 3. При ця схема є дешифратором 3´8 з інверсними виходами.