Contents

СТОРІНКИ |  |

4.1. Класифікація елементів і їх порівняльна характеристика

4.2. Загальні характеристики елементів цифрових пристроїв

4.3. Базовий логічний елемент транзисторно - транзисторної логіки

4.3.1.Склад, схемотехніка і принцип дії базового логічного елемента (БЛЕ)

4.3.2. Різновиди схемотехніки елементів ТТЛ

4.3.3 Способи підвищення швидкодії

4.4. БЛЕ емітерно - зв'язаної логіки

4.4.1 Особливості схемотехніки

4.4.2. Принцип дії та функціональні можливості БЛЕ ЕЗЛ

4.4.3 Способи підвищення швидкодії

4.5 БЛЕ на МДН- транзисторах

4.5.1 Особливості використання МДН- транзистора

4.5.2 Схемотехніка БЛЕ КМОН - типу

4.6. БЛЕ інтегрально - інжекційної логіки

Лабораторний практикум

Висновки

Тестування

4.4. БЛЕ емітерно - зв'язаної логіки

4.4.1. Особливості схемотехніки

Причиною появи БЛЕ емітерно - зв'язаної логіки (ЕЗЛ) було намагання підвищити швидкодію цифрових пристроїв. Це привело до використання в них відмінного від ТТЛ схемотехнічного рішення.

Основою БЛЕ ЕЗЛ є перемикач струму, виконаний на двох транзисторах (рис. 4.11 ) . На базу одного з них, наприклад VT2, подано деяку постійну опорну напругу Uоп. Зміна напруги, поданої на вхід Хо нижче або вище Uоп приводить до перерозподілу постійного струму Iе, заданого стабілізуючим струм резистором RЕ, між транзисторами VT1 і VT2. При цьому транзистори не потрапляють у режим насичення й у перемикачі принципово відсутній інтервал розсмоктування їх неосновних носіїв. Отже, особливістю БЛЕ ЕЗЛ є постійний споживаний струм не залежно від значення вихідного сигналу перемикача.

Ця особливість вигідно відрізняє БЛЕ ЕЗЛ від БЛЕ ТТЛ, у якому в момент переключення струм, споживаний елементом різко зростає, створюючи внутрішні завди, що погіршують завадозахищеність цифрового пристрою.

Загальною шиною для елемента є шина +Uж, у наслідок чого всі потенціали точок схеми негативні щодо загальної шини. Однак у схемі перемикача струму так само, як і в схемах ТТЛ, реалізований принцип позитивної логіки, за яким більшій вихідній напрузі відповідає сигнал лог. «1», а меншій — сигнал логічний «0».

Швидкодія перемикача струму дуже велика, тому що, по-перше, транзистори принципово не проникають в область насичення і, по-друге, малий логічний перепад напруг між значеннями логічного «0» та логічної «1».

Це реалізовано вибором малих опорів резисторів Rк1 і Rк2 схеми, що призводить до зменшення сталої часу заряду вихідної ємності транзистора.