Contents

СТОРІНКИ |  |

На рис. 11.10, а ,як надходячи на n- вхід розрядне слово, що має деякий значеннєвий зміст, послідовно, крок за кроком обробляється колами КС М, N, Р, ..., і передається з однієї КС в іншу через відповідні регістри. Максимальні значення затримок різних КС, як і реалізовані ними функції, у загальному випадку різні, але, зрозуміло, вони відомі розробнику . RGL і RGN відносяться до MRGI, RGM і RGP — до MRGII, KCN — до MKCI, KCM і КСР—до MKCII.

На фронті C1 (рис. 11.10, б) у момент t1 засувки RGL починають переключатися, і по закінченні часу їхньої затримки по тракту CQ в КСМ починаються перехідні процеси. Нехай затримка КСМ перевищує тривалість фазового періоду Tф і перехідний процес у ній закінчується лише в момент t8, на Dt пізніше надходження фронту сигналу синхронізації С2 (момент t3). До збою це не призведе, тому що у силу прозорості засувок RGM вони при активному рівні С2 (t3—t4) будуть передавати на вхід KCN всі зміни виходів КСМ.

Після заспокоєння КСМ (момент t8), по закінченні ще часу затримки засувок RGM по тракту DQ (tзт.п DQ), остаточні значення виходів КСМ установляться на входах KCN. З цього моменту можна почати відлік часу перехідних процесів у KCN. Оскільки KCN почала заспокоюватися на Dt пізніше надходження фронту С2, то, щоб до фронту чергового С1 (до моменту t5) процес ввійшов у типове русло, затримка KCN має бути відповідно на Dt менше за фазовий періоду Тф.

Щоб за необхідності розробник міг зробити прирістDt якомога більшим, тривалість імпульсу Ті слід вибирати можливо ближче до її верхньої припустимої межі, що обмежена небезпекою накладення С1 і С2.