Contents

СТОРІНКИ |  |

У цьому випадку функція

(7.22).

Таблиця 7.8 — Таблиця істинності функціонування ПДС

w | x | y | Q | Q+ | z1 | z2 | z3
0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 0 0 0 1 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 1 1 0
0 0 0 0 | 1 1 1 1 | 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 0 1 1 1 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 1 0 0 1
1 1 1 1 | 0 0 0 0 | 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 0 0 0 0 | 0 1 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 1 0
1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 1 0 | 1 0 1 1

Переповнення розрядної сітки можна знайти тільки після додавання чисел X’ і Y’, тому при w =0 значення функцій z1 = z2 =0.

Перенесення зі знакового розряду не повино бути, оскільки у протилежномувипадку він надійшов би в перший розряд при наступному циклі додавання; тому при значенні сигналу w = 1 слід вважати, що функція Q+ = 0. Розрядна сітка може переповнюватися тільки тоді, коли додаються числа однакового знака, тобто якщо х = у при w = 1.