Contents

СТОРІНКИ |  |

час затримки перемикання тригера

(6.4)

де l — кількість елементів у колі від входу інформаційного або тактового сигналу до виходу елемента, на якому підтверджується стан тригера.

З визначення tі та tзт.пер випливає

l= k+1. (6.5)

Одиниця у формулі (6.5) характеризує затримку поширення одного з логічних елементів, на яких виконується елементарна запам'ятовувална комірка тригера.

Сукупність параметрів fроб, tі і tзт.пер визначає швидкодію тригерів та швидкодію цифрових пристроїв, побудованих на їхній основі.

Тригери є елементарними послідовними автомати та характеризуються:

числом інформаційних входів не більшим ніж 3 (більшість реалізованих схем тригерів має не більш як 2 входи);

числом внутрішніх станів для споживача інформації з тригера, яке дорівнює 2, чому відповідає одна внутрішня змінна, яку позначають Q;

числом скінченних змінних у не більшим ніж 1, причому значення y збігається зі значенням Q; як правило, у тригерах поряд зі значенням Q виходить інверсна змінна

функцією переходів або зв'язку внутрішніх змінних для моменту часу t зі значеннями початкових і скінченних змінних для моменту часу t+1, які називають

характеристичнимирівняннями

(6.6)

що є повними, тобто тригери мають повну систему переходів. Дійсно, для всіх тригерів є стани входів, під впливом яких відбуваються зміни стану тригерів усіх чотирьох видів: 0®0, 0®1, 1®0, 1®1 . Надалі переходи позначатимемо у вигляді двозначного числа, наприклад у вигляді 01.