Contents

СТОРІНКИ |  |

11.1. Перехідні процеси в логічних схемах

11.2. Гонки

11.3. Гонки за входом

11.4. Система двофазної синхронізації

11.5. Часові співвідношення двофазної синхронізації

Висновки

Тестування

11.5. Часові співвідношення двофазної синхронізації

На вибір часових характеристик сигналів синхронізації — тривалості фазового періоду Тф і тривалості синхроімпульсу Ті— впливають три групи факторів, зв'язаних з логічним проектуванням: затримки комбінаційних схем, тип використовуваних синхронних тригерів, схемні рішення розподілу сигналів синхронізації по блоках пристрою.

Різноманітність використовуваних комбінаційних схем залежить від розміру пристрою і розв'язуваних ним задач. Як частина КС можуть використовуватися готові мікросхеми з заданими значеннями максимальних затримок, певну частину КС розробник будує сам і вибираючи різні варіанти схем, може впливати на затримку цих КС. Якщо затримка деяких комбінаційних вузлів істотно менше Тф, то негативного впливу на правильність роботи пристрою це надавати не буде, однак потенційна швидкодія апаратури виявиться не повністю використаною: схеми, виконавши свою роботу, будуть ще певий час марно простоювати, очікуючи черговий сигнал синхронізації. Якщо затримка деяких комбінаційних вузлів буде більшою за будь-яке граничноге значення - робочий інтервалом (припустимовін дорівнює Тф, як на рис. 11.8,б ), то пристрій буде нероботоздатним, оскільки тригери, синхронізовані наступною фазою, будуть запам'ятовувати і передавати далі ще несталі, помилкові сигнали КС. Якщо такий занадто повільний комбінаційний вузол набраний з більш простих логічних фрагментів, увімкнених послідовно, то його можна розсікти навпіл, як це зображено на рис. 11.9, а і б.