Contents

СТОРІНКИ |  |

5.1. Етапи побудови логічної схеми

5.2. Синтез логічних пристроїв у заданому базисі

5.3. Особливості побудови логічних пристроїв

5.4. Логічні елементи для реалізації складних функцій

5.5. Мультиплексори і демультиплексори

5.6. Синтез комбінаційних схем на мультиплексорах

5.7. Дешифратори, дешифратори - демультиплексори і шифратори

5.8. Суматори

5.9. Десяткові суматори

5.10. Компаратори

5.11. Перетворювачі двійково- десяткового коду

5.12. Перетворювачі двійково коду

Лабораторний практикум №1

Лабораторний практикум №2

Лабораторний практикум №3

Висновки

Тестування

5.11. Перетворювачі двійково-десяткового коду на двійковий код

Перетворювачі кодів використовують для шифрування і дешифрування цифрової інформації; вони мають n входів і k виходів. Співвідношення між числами n та k можуть бути такими: n=k, n>k i n<k. Перетворювачі кодів поділяють на два типи: з неваговим перетворенням кодів; з ваговим перетворенням кодів.

Прикладом перетворювачів першого типу є поширені перетворювачі двійково-десяткового коду на код індикатора із семи сегментів десяткових цифр. Перетворювачі другого типу використовують зазвичай для перетворення числової інформації.

Для побудови перетворювача двійково-десяткового на двійковий код потрібно спроектувати деякий елементарний перетворювач кодів і установити правила з'єднання таких перетворювачів для одержання схеми, що дасть змогу перетворювати багаторозрядні двійково-десяткові числа на двійкові числа. Перетворення двійково-десяткового коду на двійковий легко виконують за допомогою операції зсуву числа убік молодших розрядів і корекції числа, одержуваного після зсуву. Зсув двійкового числа на один розряд у бік молодших розрядів, тобто на один розряд праворуч, еквівалентний діленню числа на два без урахування молодшого розряду, який втрачається або надходить в інший зсувний регістр. При зсуві двійково-десяткового числа на один розряд праворуч одержуване число не дорівнює початковому, діленому на два. Щоб унаслідок зсуву утворювалося таке число, потрібно корегувати результат зсуву (табл. 5.8).