Contents

СТОРІНКИ |  |

За способом кодування двійкові змінні елементів цифрових пристроїв поділяють на імпульсні, динамічні, потенційні, імпульсно-потенційні та фазові.

В імпульсних елементах «1» показує наявність електричного імпульсу напруги або струму, а «0» відсутність відповідного імпульсу.

У динамічних елементах «1» показує пачку імпульсів або потенціал, що поновлюється через необхідний інтервал часу, а «0» відсутність імпульсів (або навпаки).

У потенціальних елементах початкові і скінченні двійкові змінні кодують різною величиною електричного потенціалу. Для потенціальних елементів часто застосовують поняття позитивної і негативної логіки, яке відображає взятий спосіб кодування двійкової змінної конкретної серії елементу. Під позитивною логікою розуміють кодування «1» високим і «0» - низьким потенціалом, а під негативною логікою розуміють кодування «1» низьким і «0» - високим потенціалом.

В імпульсно-потенційних елементах на входи елементів можуть подаватися як потенціальні рівні, так й електричні імпульси, причому вихідні сигнали зазвічай мають імпульсний характер.

Розподіл сигналів на імпульсні й потенціальні відносний. Тип сигналу визначають через тривалість такту, залежно від частоти тактового генератора цифрового пристрою. Імпульсний сигнал — сигнал з тривалістю, яка менша за тривалість такту. Потенційний сигнал — сигнал з тривалістю, яка не менша за тривалість такту.

У фазових елементах застосовуються сигнали у вигляді синусоїдної напруги, а значення «1» і «0» двійкових змінних кодуються фазою синусоїдної напруги відносно опорної напруги. Фазовий принцип кодування двійкових змінних застосовують переважно у пристроях аналого-цифрового типу.