Contents

СТОРІНКИ |  |

Співвідношення, що розширюють основні функції на третю змінну х, досить очевидні:

(11.1)

де х, х1, х2 — невизначені значення сигналів на входах елементів.

Ефективним засобом аналізу перехідних процесів у схемах є часові діаграми. При їхній побудові стан невизначеності зображують одним із двох способів, які наведено для елемента І (рис. 11.2, а) . Зображенняна рис. 11.2, б суворіше, але менш наочне; зображення на рис. 11.2, в наочніше, але може його можна сплутати зі станом високого імпедансу елемента, що має три стани виходу. Лінії зі стрільцями позначають причинно-наслідкові відносини в колі переключень. Лінія починається на фронті, що безпосередньо спричиняє перемикання розглянутого елемента і закінчується стрілкою на фронті вихідного сигналу цього елемента. Наявність таких покажчиків помітно полегшує розуміння роботи складних схем.

На рис. 11.3 зображено фрагмент схеми (а) і варіанти часових діаграм перехідних процесів. Тут і надалі для позначення вихідного сигналу елементу використовується номер самого елемента. Діаграма на рис. 11.3, б ігнорує перехідні процеси в елементах і схемі. Такі діаграми застосовують, коли основною метою є ілюстрація логічних і причинно-наслідкових відносин, а тривалістю перехідних процесів порівнянно з інтервалами між надходженням сигналів можна знехтувати.