Contents

СТОРІНКИ |  |

Принцип побудови і режим роботи РПЗП розглянемо на прикладі мікросхеми КР1601РРЗ ємністю 2К×8 з ЕП на р-МНОН транзисторах.

Структурна схема(рис. 10.7 ) містить всі елементи, необхідні для роботи мікросхеми як ПЗП: матрицю з елементами пам'яті, дешифратори коду адреси рядків і стовпців, селектор (перемикачі вибору стовпців), пристрій введення-виведення ПВВ. Крім того, у структурі передбачені функціональні вузли, що забезпечують її роботу в режимах стирання і програмування (запису інформації) — це комутатори режимів і формівники імпульсів напруг потрібної амплітуди і тривалості із напруги програмування UPR. У порівнянні з мікросхемами ПЗПМ і ППЗП система керуючих сигналів доповнена сигналами програмування PR і стирання ER. Накопичувач з матричною організацією містить 128 рядків і 128 стовпців, на перетинаннях яких розташовані 16 384 елементів пам'яті. Керування накопичувачем здійснюють сьома старшими розрядами адресного коду, який після дешифрування вибирає рядок з 128 елементами пам'яті. Сигнали, зчитані з елементів вибраного рядка, надходять на входи селектора, призначення якого полягає у виборі з 128-розрядного коду на входах восьми розрядів, що далі надходять через ПВВ на виходи мікросхеми.

Селектором керують чотири молодших розряди адресного коду, які після дешифрування забезпечують вибірку одного 8-розрядного слова з 16 слів, що містяться в обраному рядку. Пристрій керування під впливом сигналів на своїх входах забезпечує роботу мікросхеми в одному з наступних режимів: збереження, зчитування, стирання, запису (програмування). Керуючі сигнали мають наступне призначення: - вибір мікросхеми; - дозвіл режиму запису (програмування); UPR- напруга програмування; -сигнал зчитування; - сигнал стирання інформації.