Contents

СТОРІНКИ |  |

мультиплексор та К564КП2 – 8-канальний мультиплексор. У цих мультиплексорах при значенні сигналу стробування V = 1 установлюється високий вихідний імпеданс, що дає змогу при побудові комутаторів з числом інформаційних входів k×2m, де k = 2, 3, ..., 16, об'єднувати виходи мультиплексорів за допомогою «монтажне АБО» (схема 16-канального комутатора подібна до схеми рис. 5.9 ,за винятком того, що немає елемента І – НЕ і мультиплексори мають з'єднані разом прямі виходи).

Демультиплексори виконують функцію, обернену мультиплексорам, тобто роблять комутацію одного інформаційного вхідного сигналу на 2m виходів, де т — число адресних входів.

Побудову демультиплексора для комутації одного інформаційного вхідного сигналу на 4 виходи (1 ® 4) наелементах І наведено на рис. 5.10 . Роботу демультиплексора можна описати логічними виразами

,

де mi — мінтерми змінних.

Умовно демультиплексор позначають літерами DМХ. Стосовно до мультиплексорів і демультиплексорів використовують також термін селектори даних.