Розділ 9

|  | Стартова сторінка розділу >>

12.1. Завади та завадостійкість цифрових пристроїв 12.2. Рекомендації щодо монтажу інтегральних мікросхем Висновки Тестування

Необхідно зрозуміти | Слід запам’ятати

- Поширення у сучасний час використання пристроїв цифрової техніки для автоматизації керування технологічними агрегатами значної енергетичної потужності призводить до того, що все більшого значення набуває проблема зменшення шумів та забезпечення завадостійкості електронних пристроїв
- Однією з основних умов, які забезпечують надійну роботу електронної апаратури, сконструйованої із широким застосуванням цифрових інтегральних мікросхем, є дотримання правил що до їх установлення, паяння і монтажу

- Завадостійкість елемента тим вища, чим більші вхідні напруги і струм, потрібні для його перемикання, і чим більша тривалість перемикання
- Для зменшення завад уживають таких заходів: зменшення площі контуру кіл, екранування з'єднань, заземлення, фільтрацію, обмеження швидкості перемикань струму в колах, екранування блоків і пристроїв
- Основні етапи конструювання друкованих плат та рекомендації до монтажу цифрових інтегральних схем на друкованих платах

Треба вміти

- Визначати завадостійкість цифрових інтегральних схем
- Використовувати рекомендації що до забезпечення завадостійкості на етапах конструювання цифрових електронних пристроїв

| << Стартова сторінка розділу |