Contents

СТОРІНКИ |  |

У деяких випадках виконавчий пристрій спрацьовує від заданого значення струму за значного розкиду вхідних опорів. У цьому разі перетворювач рівнів виконують за схемою, зображеною на рис. 8.7 , г.

При рівні «0» на виході керуючого елементу ТТЛ- типу транзистори VТ1 і VT2 закриті і струм навантаження дорівнює нулю. При рівні «1» на виході керуючого елементу ТТЛ- типу транзистор VТ1 насичений. Потенціал бази транзистора VT2 фіксується щодо рівня UЖ стабілітроном і за наявності постійного резистора R5 у колі емітера транзистора VТ2. Останній працює в активному режимі як генератор струму, значення якого не залежить від опору навантаження.

Нехай потрібно забезпечити струм навантаження 100 мА. Оцінимо діапазон зміни опору навантаження,припустимо, що діод VD1- це стабілітрон зпробивною напругою 5,6 В. Розглянемо основні співвідношення в схемі, якщо на вході є рівень «1». Виберемо R3=5,6 кОм, тоді IR3=1 мА. Нехай bmin транзистора Т2 дорівнює 20, тоді

IБ2=IК2 / β min = 5 мА. (8.15)

У формулі (8.15) відсутній IКнас, оскільки транзистор VТ2 працює в активному режимі, а не в режимі насичення. Для забезпечення задовільної роботи стабілітрона струм через нього має проходити в діапазоні Iст min - Icт mах (наприклад, 3—25 мA). Нехай Iст= 5 мA, тоді

IКнас1 = IR3+ IСТ +IБ2= 11 мА. (8.16)

Опори

R4 = (UДЖ - UСТ - UКЕнас1) / IКнас1 1,8 кОМ ; (8.17)

R5 = ( UСТ - UБЕТ2 ) / IЕ2 = ( UСТ - UБЕТ2 ) α/IК2 , (8.18)

де α = β /(1+β) - коефіцієнт передавання за струмом у схемі зі спільною базою.