Contents

СТОРІНКИ |  |

рівня не можливо. Сформулюємо деякі загальні правила їх побудови для більшості випадків:

- перетворювачі рівнів проектують для конкретних схем з обов'язковим урахуванняам вихідних характеристик і параметрів керуючого елемента і вхідних характеристик і параметрів керованого елемента;

- перепад логічних рівнів керуючого елемента має бути достатнім для надійного функціонування перетворювачів рівнів;

перетворювач рівнів має забезпечувати потрібні динамічні параметри з урахуванням ємнісних і активних навантажень.

У складі схем малого і середнього ступеня інтеграції ТТЛ-, ЕЗЛ- і КМДН- типу є спеціально розроблені перетворювачі рівнів. Це перетворювачі ЕЗЛ–ТТЛ К500ПУ125; перетворювач ТТЛ–ЕЗЛ К500ПУ124; перетворювачі КМДН–ТТЛ, 176ПУ1, 176ПУ2, 176ПУ3, 564ПУ4, 564ЛН1, 564ЛН2; перетворювачі ТТЛ–КМДЛ 133ЛНЗ, 133ЛН5 і ін. (рис. 8.5 ).

Якщо потрібно розробити спеціальний перетворювач рівнів, можна використати одну з таких схем: подільники напруги; фіксатори рівнів; переміщувачі рівнів; перемикальні транзисторні схеми; схеми, що працюють на принципі перемикання струму; перемикачі на оптоелектронних приладах; трансформаторні схеми.

На рис. 8.6 , а наведено приклад стикування КМДН- схем, що працюють при високому рівні напруги джерела живлення, із КМДН- схемами, що працюють з низьким рівнем напруги джерела живлення. Тут можна рекомендувати R1=20 кОм, R2=10 кОм. Для поліпшення динамічних властивостей перетворювача рівнів використовуються компенсовані подільники.

Більш складну схему подільника зображено на рис. 8.6 , б, де наведено схему перетворювача рівня КМДН –ТТЛ для випадку, коли КМДН- схеми