Contents

СТОРІНКИ |  |

У процесі розроблення конструкцій друкованих плат приймають деякі принципові рішення, пов'язані із вибором таких параметрів, як число позицій m для установлення ІС, крок установлення ІС у горизонтальному hx і вертикальному hy напрямках, число зовнішніх виводів q, число прошарків для реалізації з'єднань s.

Вибір цих параметрів пов'язаний з урахуванням економічних, технологічних, схематичних, технічних факторів і здійснюється за дослідними даними. При цьому порушення оптимальних співвідношень між параметрами істотно ускладнює процес конструювання і збільшує вартість розроблення апаратури.

Розглянемо основні співвідношення. Необхідне число зовнішніх виводів можна оцінити за формулою q=cn, де с - середнє число виводів на ІС; n- число ІС на платі; r =0,57- 0,75. Найбільше значення п відповідає операційним пристроям паралельного типу, найменше - комбінаційним логічним схемам.

Кроки установлення ІС у горизонтальному івертикальному напрямках, що виражаються числом кроків між друкованими провідниками, можна знайти так:

;

де а,b - розміри модуля уздовж вертикальної і горизонтальної осей плати, що виражаються числом кроків між друкованими провідниками; ny - число ІС у стовпчику; nx- число ІС у ряду; с - середнє число виводів у ІС.

Питома площа плати ( на один модуль)

Зі збільшенням числа модулів nxny питома площа s, збільшується. При заданому числі елементів площа плати буде мінімальна, якщо . За цих умов конфігурація плати наближається до квадрата.