Contents

СТОРІНКИ |  |

фіксацією за допомогою тригера-засувки в режимі запису. В усіх режимах, крім режиму зчитування, вихід набирає високоомного (третього) положення. Наявність у виходу високоомного стану дає змогу поєднувати інформаційні вхід і вихід при підключенні мікросхеми до загальної інформаційної шини.

Мікросхеми динамічних ОЗП працюють у наступних режимах:запису, зчитування, зчитування – модифікації - запису, сторінкового запису, сторінкового зчитування, регенерації.

Щоб звернутися до мікросхеми для запису і зчитування інформації слід подати (рис. 9.9 ) код адреси рядків A0 — А6, одночасно з ним або з будь-якою (не нормується) затримкою сигнал , потім з нормованою затримкою на час утримання адреси рядків щодо сигналу треба подати код адреси стовпців і через час установлення tyc.a.CAS — сигнал . До моменту подачі коду адреси стовпців на вхід DI подають біт інформації, який сигналом при наявності = 0 фіксується на вхідному тригері-засувці. Сигнал запису можна подати рівнем або імпульсом. В останньому випадку він повинний мати тривалість не меншу, ніж визначеного параметром τWR значення . Якщо сигнал запису поданий рівнем, то фіксацію DI тригером-засувкою робить негативний перепад сигналу (за наявності = 0). Після закінченні запису має бути витримана пауза τRAS , яка дорівнює інтервалу між сигналами , для відновлення стану внутрішніх кіл мікросхеми.

В аналогічному порядку мають бути подані адресні ікеруючі сигнали при зчитуванні інформації (рис. 9.10 ). Сигнал =1 можна подати рівнем або імпульсом. Час появи вихідного сигналу можна відраховувати від моменту надходження сигналів адреси tв.а або сигналів керування, час вибірки сигналу - tв.RAS, час вибірки сигналу - tв.CAS. Під час