Contents

СТОРІНКИ |  |

– як 4-розрядний двійковий лічильник, коли вхідні лічильні імпульси надходять на вхід С1. Виводи здійснюють операцію розподілу на 2, 4, 8 і 16;

– як 3-розрядний двійковий лічильник, коли вхідні лічильні імпульси надходять на вхід С2. Перший тригер, не з'єднаний з іншими тригерами схеми, можна використовувати як елемент для функції розподілу на два.

Встановлювальні входи мікросхеми забезпечують припинення лічення і повертають усі чотири тригери в стан низького рівня, якщо на входи R01 та R02 одночасно надходить високий рівень напруги. При операції лічення на одному з входів установки R01 або R02 має бути потенціал низького рівня.

Хоча кожний з лічильників за mod Mj є синхронним, однак лічильник за mod (M1 M2 … Mk ) буде вже асинхронним, тому що відсутній єдиний тактовий сигнал для всього лічильника (у кожному лічильнику за mod Mj використовується свій тактовий сигнал Hj ). Недоліком таких лічильників є їх послідовне спрацьовування, що спричиняє запізнювання спрацьовування останнього лічильника щодо тактового сигналу першого.

Мікросхема K155ИЕ2 (рис. 7.20 ) міститьлічильник за mod 2 і лічильник за mod 5, послідовне з'єднання яких (пунктир на рис. 7.20 ) дає двійково- десятковий лічильник (код8-4-2-1). Лічильник за mod 5 виконаний у виді асинхронного імпульсного лічильника. Лічильник має асинхронні потенційні входи R' і S’9 для встановлення стану «0» (0000) і «9» (1001) .

На рис. 7.21 зображено часові діаграми вихідних сигналів лічильника за mod 10.

Використовуючи асинхронні входи R' і S'9 , на основі мікросхеми K155ИЕ2 можна зробити лічильники за mod М, де М < 10. На рис. 7.22 показано лічильник за mod 7, робота якого пояснюється графом переходів (рис. 7.23 ) тачасовими діаграмами (рис. 7.24 ). Як тількилічильник