Contents

СТОРІНКИ |  |

12.1. Завади та завадостійкість цифрових пристроїв 12.2. Рекомендації щодо монтажу інтегральних мікросхем Висновки Тестування

12.1. Завади та завадостійкість цифрових пристроїв

У міру удосконалювання пристрої цифрової техніки набувають поширення для автоматизації керування різними об'єктами: верстатами, технологічним устаткуванням, агрегатами на транспорті, побутовою технікою. При цьому в безпосередній близькості виявляються електронні пристрої і потужні агрегати, такі як електродвигуни, електромагніти, електронагрівальні прилади, зварювальні машини тощо. Тому все більшого значення набуває проблема зменшення шумів і забезпечення завадостійкості електронних пристроїв. Ця проблема пов'язана не тільки зі збільшенням зовнішніх завад від розташованих поблизу агрегатів, а й зі збільшенням внутрішніх завад — взаємного впливу елементів і блоків електронних пристроїв один на одного. Останнє особливо істотно в зв'язку з тенденцією підвищення швидкодії і мікромініатюризацією електронних схем.

Цифровий пристрій становить мережу з'єднаних між собою елементів. Електричне коло, що з'єднує вихід одного елемента (джерела сигналу) із входом іншого елемента (приймача сигналу), утворює контур, що є своєрідною антеною, яка перетворює зміну електромагнітного поля в ЕРС і струм у контурі. Під дією цієї ЕРС на вході елемента-приймача виникає завада, що залежить від площі контуру, швидкості зміни електромагнітного поля, вихідного опору елемента-джерела і вхідного опору елемента-приймача. Завади, створювані електромагнітним полем, розглядають для досить віддалених джерел, якими звичайно є порівняно потужні агрегати. Крім них є також джерела завад, розташовані в безпосередній близькості від вхідних кіл елемента.

Це сусідні провідники, що мають з розглянутим колом розподілений індуктивний і ємнісний зв'язок. завади, спричинені впливами через ці зв'язки при передаванні сигналів по сусідніх колах, називають перехресними.