Contents

СТОРІНКИ |  |

Таблиця 6.7. Таблиця функціонування синхронного RS-тригера

Набір | С | R | S | Qt | Qt+1 | R* | S*
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

Вирази (6.28) та (6.29) визначають структуру тактового рівнем «1»
RS-тригера, наведену на рис. 6.17 , а. Синхронний RS-тригер, так само як і
асинхронний RS-тригер, має заборонену комбінацію RS =11. Його схему широко використовують при побудові регістрів.

Тактовані рівнем «1» R;S- та E-тригери при С=0 зберігають свій стан, а при С=1 працюють так само, як відповідно асинхронні R-, S- та E-тригери. Синтез цих тригерів аналогічний синтезу синхронного RS-тригера. Схеми цих тригерів зображено відповідно на рис. 6.17 , б-г.

Тактові R-, S- і E-тригери, широко використовують у пристроях керування різних цифрових систем.