Contents

СТОРІНКИ |  |

підсилювача виявляються насиченими. Це приводить до того, що струм споживання елемента має явно виражений імпульсний характер. Тому зі збільшенням частоти перемикання середнє значення струму, споживаного елементом, збільшуеться. Зростає і його сумарна споживана потужність. Крім цього, проходження імпульсів струму за рахунок дії індуктивності сполучних проводів Lnp (рис. 4.6 ) може призвести до появи помилкових спрацьовувань сусідніх елементів (внутрішні завади).

Для обмеження величини «наскрізного струму» в колекторне коло VT4 увімкнений резистор R5. Однак надмірне збільшення опору цього резистора, по-перше, збільшує потужність, що розсіюється в елементі, та, по-друге, зменшує його навантажувальну здатність. Тому для виключення дії завад шини живлення слід виконувати з малою власною індуктивністю і за всіею довжиною передбачене шунтування додатковими (зазвичай керамічними) конденсаторами Сдод з малою паразитною індуктивністю. Використання такого технічного рішення дає змогу звести до мінімуму дію внутрішніх завад.

Слід зазначити ще одну особливість застосування БЛЕ ТТЛ. Відповідно до наведеного алгоритму роботи, якщо вхід елемента залишається непідключеним до джерела сигналу, можна вважати, що на нього поданий сигнал логічної «1». Однак на практиці невикористані входи елементів ТТЛ рекомендується не залишати вільними, а через додатковий резистор Rдод підключати до виводу +Uж.

Інакше через те що у стані логічної «1» на вході елемент має великий вхідний опір, різко збільшується ймовірність впливу на нього завад, що знижує надійність роботи логічного пристрою. Звичайно один резистор використовують для підключення кількох входів ЛЕ. У цьому випадку його опір можна знайти з умови:

,

де п — число входів БЛЕ, що підключають до резистора.