Contents

СТОРІНКИ |  |

7.1. Регістри зсуву

7.2. Лічильники по mod M

7.3. Лічильники на регистрах зсуву

7.4. Реверсивні лічильники

7.5. Лічильники зі змінним коефіцієнтом перерахування

7.6. Послідовні двійкові суматори

7.7. Послідовна схемиа рівнозначності кодів

7.8. Послідовна схема порівняння двійкових чисел

Лабораторний практикум

Висновки

Тестування

7.7. Послідовна схема рівнозначності кодів

На послідовну схему рівнозначності кодів (ПСРК) розряди кодів (xn, ...,x1) і (yn , …y1) подаються послідовно розряд за розрядом синхронно з тактовим сигналом Н. ПСРК має містити принаймні, один тригер для запам'ятовування результату порівняння попередніх розрядів. Вважатимемо, що у початковому стані вихідний сигнал тригера Q = 0, а положення останніх порівнюваних розрядів задається значенням сигналу w = 1. Задамо алгоритм роботи синхронного автомата у такий спосіб:

1) автомат перебуває у стані стані Q = 0 доти, доки значення розрядів х та у кодів збігаються;

2) перша розбіжність значень розрядів х та у кодів переводить автомат у стан Q=l і в цьому стані автомат залишається до закінчення надходження розрядів кодів;

3) рішення про рівнозначність (z = 1) або нерівнозначності (z = 0) порівнюваних кодів приймається при надходженні останніх розрядів кодів (якщо при подачі останніх розрядів кодів автомат буде перебуватиме у стані Q = 0 і значення останніх розрядів збігаються, то вихідний сигнал z = 1);

4) після надходження останніх розрядів чисел автомат має повертатися у початковий стан Q = 0.

На підставі цього словесного опису закону функціонування ПСРК складають граф переходів (рис. 7.57 ; гілки підписані значеннями сигналів wxy/z), далі укладають таблицю істинності (табл. 7.9), а потім - діаграми Вейча (рис. 7.58 ) для функцій Q+ та z. З діаграм Вейча випливає, що