Contents

СТОРІНКИ |  |

де DR і DL — вхідні сигнали у разі послідовного введення інформації при зсувах ліворуч і праворуч. Імпульсний тактовий сигнал dHr, що впливає на тригери, визначається співвідношенням

(7.8)

З цього співвідношення випливає, що сигнали V1 і V2, не повинні змінюватися при значенні сигналу C = 0, тому що вони входять у функції збудження (7.7), а зсув і запис інформації відбуваються за додатним перепадом (з 0 на 1) сигналу C при. З виразів (24.7) випливає, що при V1 = 0 і V2=1 відбувається зсув інформації праворуч, при V1= 1 і V2= 0 — ліворуч, а при V1=V2=1 — запис інформації в регістр. Регістр має асинхронний потенційний вхід R' для встановлення нульового стану регістра.