Contents

СТОРІНКИ |  |

Синхронний D-тригер функціонує відповідно до табл.6.8. При С= 0 він зберігає свій стан, а при С= 1 працює як асинхронний D-тригер.

Таблиця 6.8. Таблиця функціонування синхронного D-тригера

Набір | С | D | Qt | Qt+1 | R* | S*
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ´ | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ´
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ´ | 1
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ´
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ´ | 1
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ´

З карти Карно (рис. 6.18 )

, (6.30)

звідки при С=1 дістанемо вираз (6.21), а при С=0 вираз .

Якщо вхід D з'єднати з виходом Q тригера, то вираз для Qt+1 збігається з (6.24), тобто при D-тригер працює як лічильний тригер, однак, оскільки схема містить тільки одну запам'ятовувальну комірку, лічильний тригер на базі цього D-тригера може керуватися тільки імпульсом. Через це в такому режимі схему не використовують. З карт Карно (рис.6.18 )

; (6.31)

. (6.32)

Щоб вилучити інвертор, необхідний для одержання змінної , вираз для R* запишемо у вигляді

. (6.33)