Contents

СТОРІНКИ |  |

На рис. 5.32 наведено КС, що реалізує функції і , де кожен елемент виконує елементарні функції та . Недоліком цієї КС є низька швидкодія, тому що сигнали x1 і y1, які відповідають молодшим розрядам порівнюваних чисел, послідовно проходять через усі елементи, що мають кінцеву швидкодію. Перевагою цієї КС є простота реалізації функцій і .

З наведених виразів (5.22) видно, що сукупність , та дозволяє реалізувати всі співвідношення між порівнюваними двійковими числами. Схеми порівняння двійкових чисел випускають у вигляді мікросхем (рис. 5.33 ).

Мікросхема К564ИП2 виконує функції , і . Ця система функцій відрізняється від наведеної системи функцій тільки введенням сигналу стробу V для дозволу і заборони порівнянь виду при та F(X > Y) при .

Схему порівняння 8-розрядних двійкових чисел, яку виконано на двох мікросхемах К564ИП2, зображено на рис.5.34 .У такий самий спосіб можна побудувати схему порівняння -розрядних чисел (k = 3, 4, 5 ...). Стробування функції здійснюється подаванням сигналу V на вхід V останньої мікросхеми. На всі інші мікросхеми можна подати сигнал V = 0 або 1.

Наявність входів , і V дозволяє здійснити мікропрограмне керування процесом порівняння чисел. Мікросхеми К564ИП2 можна використовувати також для порівняння двійково-десяткових чисел.