Contents

СТОРІНКИ |  |

5.1. Етапи побудови логічної схеми

5.2. Синтез логічних пристроїв у заданому базисі

5.3. Особливості побудови логічних пристроїв

5.4. Логічні елементи для реалізації складних функцій

5.5. Мультиплексори і демультиплексори

5.6. Синтез комбінаційних схем на мультиплексорах

5.7. Дешифратори, дешифратори - демультиплексори і шифратори

5.8. Суматори

5.9. Десяткові суматори

5.10. Компаратори

5.11. Перетворювачі двійково- десяткового коду

5.12. Перетворювачі двійково коду

Лабораторний практикум №1

Лабораторний практикум №2

Лабораторний практикум №3

Висновки

Тестування

5.5. Мультиплексори і демультиплексори

Мультиплексором називається комбінаційна схема (КС), що має т+2m входів і один вихід, де m — число адресних входів, а 2m — число інформаційних входів мультиплексора. Входи мультиплексора поділяють на дві групи: інформаційні і керуючі (адресні). Адреси подаються за двійковим кодом і їм присвоюється номер j. Кожній адресі з номером j відповідає свій інформаційний вхід Aj, сигнал з якого надходить на вихід. Традиційне використання мультиплексорів полягає у керованому передаванні даних від кількох вхідних каналів в один вихідний канал. Кожний із вхідних каналів по черзі підключають до вихідного під керуванням адресного сигналу. Мультиплексор виконує функцію

, (5.1)

де n = (x1, ... , хm), xр— адресні сигнали; р = 1, 2, .... т; Аj — вхідні інформаційні сигнали мультиплексора.

Принципову схему 4-канального мультиплексора, що має два адресних входи x1 і x2, зображено на рис. 5.6 .

Випускаються серії мікросхем, до яких входять мультиплексори, що мають число адресних входів т = 2, 3 і 4, причому при числі адресних входів m = 2 виготовляють здвоєні 4-канальні (2m=4) мультиплексори, число вхідних інформаційних сигналів яких 2m + 2m = 8 (ці мультиплексори мають два виходи, а адреса з номером j керує двома вхідними інформаційними сигналами Aj і Bj). Умовне графічне позначення здвоєного