Розділ 9

|  | Стартова сторінка розділу >>

11.1. Перехідні процеси в логічних схемах

11.2. Гонки

11.3. Гонки за входом

11.4. Система двофазної синхронізації

11.5. Часові співвідношення двофазної синхронізації

Висновки

Тестування

Необхідно зрозуміти | Слід запам’ятати

- Для цифрової техніки, навіть невелике зменшення надійності спрацьовування елементів призводить до різкого зниження надійності всьго пристрою.
- Складність урахування затримок - одна з причин, що перешкоджає поширенню схем цифрової автоматики.
- Більшість помилок у функціональних схемах пов'язано з гонками, можливісті появи яких розробник не помітив.

- Затримка логічної схеми складається із затримок спрацювання логічних елементів і затримок поширення сигналів по колах з'язку між ними
- Поширено три методи боротьби з гонками: уведення тактових імпульсів, побудова противогоночних схем та врахування мінімального часу затримки.
- Для безпомилкової роботи цифрового пристрою ряд часових параметрів тригерів і сигналів синхронізації має перебувати в цілком визначенних співвідношенях

Треба вміти

- Використовувати певні правила для мінімізазії збоїв, спричинених гонками

| << Стартова сторінка розділу |