Contents

СТОРІНКИ |  |

Слід мати на увазі, що при зміні функції збудження D на асинхронні потенційні входи R' і S' також поміняються місцями.

Побудуємо принципову схему лічильника за mod 7, використовуючи функції збудження J1, K1, D2, J3 і К3 на мікросхемах серії К155 (рис. 7.12 ). Так як JK-тригери спрацьовують при значенні сигналу dH = 1, а D-тригер — при значенні сигналу то моментиспрацьовування тригерів необхідно погоджувати за допомогою логічного елементу НЕ.

Під час проектування цифрових пристроїв особливе значення мають двійкові та двійково-десяткові лічильники, кодування внутрішніх станів яких виконано за допомогою двійкових і двійково- десяткових чисел. Двійковий лічильник, побудований з т тригерів, має 2m внутрішніх станів, тобто є лічильником по mod 2m. Кодування внутрішніх станів двійково- десяткових лічильників виконується кодом 8—4—2—1, тобто ці лічильники синтезуються з чотирьох тригерів і є лічильниками за mod 10.

На рис. 7.13 наведено граф переходів двійкового лічильника за mod 23. Зробимо синтез цього лічильника на Т-тригерах. Уклавши за графом переходів таблицю істинності (табл. 7.2), а потім діаграми Вейча для функцій Qr+ і Тr (рис.7.14 ),можна одержати

T1 = 1, T2 = Q1, T3 = Q1Q2.. (7.12)

Якщо зробити синтез лічильника за mod 24,то функції збудження T-тригерів матимуть вигляд:

T1= 1, T2=Q1, T3 = Q1Q2, T4 = Q1Q2 Q3 . (7.13)

Порівнявши вирази (7.12) і (7.13), можна зазначити, що функції збудження перших трьох тригерів не змінилися. З цього можна дійти