Contents

СТОРІНКИ |  |

живляться напругами, більшими ніж 5 В. «Активним» елементом перетворювача рівнів у цій схемі є будь-яка ТТЛ- схема, що має входи розширення за АБО. Інформаційні входи ТТЛ- схеми заземлюються, у результаті чого транзистор VТ1 завжди закритий. Зовнішній транзистор VТ4 приєднується до розширювальних входів ТТЛ- схеми. Керування транзистором VТ4 здійснює подільник R5, R6, підключений до виходу керуючої КМДН- схеми У1. Якщо на виході У1 низький потенціал, транзистор VТ4 закритий і на виході формується рівень «1» ТТЛ- схем. Якщо на виході У1 високий потенціал, транзистори VТ4 і VТ3 насичені і на виході формується рівень «0» ТТЛ- схем.

Розглянемо порядокрозрахунку величин R5 і R6 для типової ТТЛ- схеми серії 155, що забезпечує коефіцієнт розгалуження на виході, який дорівнює десяти:

IКнасVT4=(Uж-UКЕнасVT4-UБЕнасVT3)/R2=

=(5-0,3-0,7)/1,6 2,5мА (8.1)

Взявши для VT4 β=30 і Кнас = 1,5, визначимо

ІБнасVT4 = I КнасVT4 · Кнас/β = 2,5·1,5/30 0,13. (8.2)

Струм через резистор R6

I R6 = (UБЕнасVT4+UБЕнасVT3)/R6. (8.3)

Взявши числове значення I R6 ≤ I БнасVT4, визначимо величину R6.

При IR6 = I БнасVT4, одержуємо R6=10 кОм.

Визначимо струм через резистор R5:

IR5 = IR6 + I БнасVT4 0,26 мА. (8.4)