Contents

СТОРІНКИ |  |

8.1. Логічні розширники 8.2. Перетворювачі рівнів Висновки Тестування

8.2. Перетворювачі рівнів

Крім частин керуючої системи, добре реалізованих засобами на основі типових комплектів ВІС мікропроцесора, у типовій апаратурі керуючої системи є значна кількість засобів сполучення з об'єктом керування, індикації, документування і т.д.

У більшості керуючих систем широко використовують всю номенклатуру радіоелектронних елементів: дискретні (транзистори, діоди, резистори, конденсатори, котушки індуктивності), інтегральні (ІС, СІС, ВІС, набори компонентів), конструктивні встановлювальні деталі (клавіатура, кнопки, індикатори, тумблери).

Перетворювачами рівнів (адаптерами, драйверами, трансляторами) називають спеціальні елементи цифрових пристроїв, призначені для забезпечення сумісності логічних рівнів різних сімейств цифрових елементів. Нині логічні рівні, представлені електричними сигналами ТТЛ- елементів, та їхні навантажувальні характеристики є фактично стандартними для цифрових пристроїв, мікропроцесорі, мікроЕОМ тощо, незалежно від їх технології і схемотехніки елементної бази.

Крім забезпечення сумісності рівнів сигналів перетворювачі рівнів мають задовольняти спеціальним вимогам, наприклад такі, як збереження перетворювачем граничного рівня керуючого елемента, рівнів струмів, способу кодування двійкових змінних (чи навпаки, зміна способу кодування); забезпечення заданих вимог щодо навантажувальної спроможності і параметрів швидкодії; необхідність виконання логічних операцій перетворювачем рівня; забезпечення парафазних виходів і т.ін.

Більшість інтегральних схем з високим рівнем інтеграції виконано на основі р-, n-, або КМДН- технології, тоді як схеми малого і середнього рівнів інтеграції — на основі ТТЛ-, ЕЗЛ- і КМДН- технології. Є значне число схем інших типів, тому розглянути всі варіанти перетворювачів рівня