Розділ 9

СТОРІНКИ | Стартова сторінка розділу >> |

Рисунок 2 – Пам'ять ОЗП на чотири біти.

Вхідні сигнали для ОЗУ будемо подавати за допомогою Генератора слова. Роглянемо призначення розрядів коду, що буде подаватися до схеми:

- перший (ХХХХХХ) – вибір другого стовпчика пам’яті;

- другий (ХХХХХХ) – вибір першого стовпчика пам’яті;

- третій (ХХХХХХ) – сигнал, що буде записуватись до комірки (комірок) пам’яті;

- четвертий (ХХХХХХ) – сигнал, що вказує на запис (1) чи зчитування (0) в пам'ять чи з пам’яті;

- п’ятий (ХХХХХХ) – вибір першого рядка;

- шостий (ХХХХХХ) – вибір другого рядка.

Для перевірки роботи ОЗП, використаємо наступну послідовність вхідних сигналів:

1) 111111 – запис до всіх комірок «1»;

2) 110011 – зчитування з пам’яті;

3) 111011 – запис до всіх комірок «0»;

4) 110011 - зчитування з пам’яті;

5) 101101 - запис до комірки (1, 1) одиниці;

6) 110011 – зчитування з пам’яті;

7) 111011 – запис до всіх комірок «0»;

8) 111110 – запис до першого стовпчика «1»;

9) 110011 – зчитування з пам’яті;

10) 011101 – запис до комірки (0, 1) «1»;

11) 110011 – зчитування з пам’яті.

| Стартова сторінка розділу >> |