Contents

СТОРІНКИ |  |

4-канального мультиплексора зі стробуванням наведено на рис. 5.7, а (мікросхема 155КП2).

Цей мультиплексор виконує функції:

, ,

де n= (x1, x2); і – входи стробування. Входи стробування використовують для побудови комутаторів з k×2m інформаційними входами (k = 2, 3, 4, ...) на основі 2m-канальних мультиплексорів. На рис. 5.8 зображено16-канальний комутатор, виконаний на двох 8-канальних селекторах-мультиплексорах (мікросхеми 155КП7). Цей комутатор виконує функцію , де n= (x1, x2, x3, x4). Вхід стробування використаний як додатковий адресний вхід x1.

Мікросхема К155КП1 (рис. 5.7, в) є 16-канальним мультиплексором зі стробуванням (селектор-мультиплексор). З двох мікросхем К155КП1 за зазначеним принципом можна виконати 32-канальний мультиплексор. Для одержання 64-канального мультиплексора використовують чотири мікросхеми К155КП1 і ЛЕ І – НЕ, що має чотири входи, а керування входами виконують інверсним унітарним 4-розрядним кодом, для чого слід застосовувати 4-канальний дешифратор-демультиплексор К155ИД4 у режимі дешифратора.

Мультиплексори можна виконувати на основі двонапрямлених аналогових ключів. Такі мультиплексори випускають у серіях ІС зі структурою КМОН, наприклад K564КП1 – здвоєний 4-канальний