Contents

СТОРІНКИ |  |

від завад. Як правило, цю схему використовують як генератор одиничних імпульсів (рис. 6.23 , г), що усуває деренчання контактів перемикача.

До переваг схем, зображених на рис. 6.23 , в, г, належить те, що резистори R1 і R2 не споживають потужності від джерела при розімкнених контактах . Недолік, зазначений для схеми, приведеній на рис. 6.23 , в, усунутий у схемі, показаній на рис.6.23 , д, однак якщо за цією схемою виконувати генератор одиночних імпульсів, то резистор, у нормальному стані замкнутий на землю, буде споживати значну потужність.

Можлива реалізація RS-тригера на одному вентилі І та одному вентилі АБО (рис. 6.23 , е). У цього тригера на відміну від нормальних схем виходи не додаткові і керування на входах здійснюється перепадами різної полярності.

Як випливає з діаграми рис. 6.23 , ж, на якій враховані затримки поширення вентилів, сигнал на виході y1 цілком лежить усередині інтервалу часу, що відповідає тривалості сигналу у2. Неважко переконатися, що на парах елементів І–НЕ, АБО–НЕ; АБО, І–НЕ не можна реалізувати тригерну структуру з використанням двох перехресних кіл зв'язку.

Реалізація RS-тригера на одному вентилі І або одному вентилі АБО наведено на рис. 6.23 ,ж, з. Припустімо, що керування схемою здійснюється контактами, які замикаються. На вході x1 забезпечується рівень «1» через резистор R від джерела живлення; якщо короткочасно замкнути контакт «Старт», то на виході встановиться рівень «1» і буде утримуватися, тому що x2=у. Короткочасне замикання контакту «Стоп» забезпечує появу «0» на виході й утримання його на вході x2=у.

Схеми рис. 6.23, ж,з можна реалізувати тільки на вентилях, виконаних за структурою І=І–НЕ-НЕ, АБО=АБО–НЕ–НЕ, тобто з використанням пари елементів для одержання RS - тригера: І–НЕ, НЕ; АБО–НЕ, НЕ, але з одним