Розділ 9

СТОРІНКИ |  |

який відображає зчитану інформацію — сигнал із плеча А, комутується на вхід пристрою виведення через перемикальні транзистори VT7, VT9 і VT10, котрі відкриваються сигналами , F4 і Yj . Очевидно, зчитаним може бути тільки один сигнал з обраного дешифратором стовпця: Yj = 1. В інших стовпцях ключі VT10 замкненні. Сигнал F4 залежить від наявності сигналу : за відсутності останнього він не формується і ключ VT9 замкнений.

Сигнал на вході-виході А тригера-підсилювача виконує також функцію відновлення рівня заряду запам'ятовувального конденсатора Cij, тобто функцію регенерації інформації. Причому ця операція відбувається у всіх ЕП обраного рядка одночасно.

Отже, під час кожного звертання до матриці для зчитуванняінформації автоматично здійснюється регенерація інформації у всіх ЕП, що належать обраному рядку.

Для адресації 16К елементів пам'яті необхідний 14-розрядний код. З метою зменшення числа необхідних виводів корпусу в мікросхемах динамічних ОЗП код адреси вводять так: спочатку сім молодших розрядів A0 — А6, супроводжуючи їх сигналом стробування , потім сім старших розрядів A7 — A13 з сигналом стробування . Усередині мікросхеми коди адреси рядків і стовпців фіксуються на адресному регістрі, потім дешифруються і здійснюють вибірку адресної ЕП.

Для формування внутрішніх сигналів F1 — F4, керуючих увімкненням і вимиканням у визначеній послідовності функціональних вузлів мікросхеми, у її структурі передбачений пристрій керування, для якого вхідними є сигнали , , .

Пристрій введення-виведення забезпечує виведення одного біта інформації DO у режимі зчитування і введення одного біта інформації DI з її