Contents

СТОРІНКИ |  |

- час вибірки tв — інтервал часу між подаванням на вхід мікросхеми заданого сигналу, наприклад А, і одержанням на виході даних D:tв.A.

На додаток до них для мікросхем динамічних ОЗП введений параметр — період регенерації Трег, що визначає максимальний інтервал часу між двома звертаннями за кожною адресою для відновлення збереженої інформації.

Часові діаграми мікросхем динамічних ОЗПмають істотні відмінності (рис. 9.11 ). Вже була відзначенахарактерна риса мікросхем динамічних ОЗП - приймати код адреси двома частинами. У цьому випадку спочатку вводять 7-розрядний код адреси строк А 0-А6, супроводжуючи його сигналом , потім до цих же адресних входів підводять сигнали адреси стовпців А7 — А13, супроводжуючи їх сигналом . Параметром tyc.CAS.RAS установлюють взаємний зсув за часом зазначених сигналів.Для забезпечення надійного запису сигналів адреси у внутрішніх регістрах слід утримати ці сигнали певний час відносно сигналів стробування (ty.a.RAS) і (ty. a.cas).

Сигнал =1 при зчитуванні слід подавати до сигналу або одночасно з ним. Після закінчення зчитування цей сигнал знімають через час tзб.зч.CAS.

Час, потрібний для виконання мікросхемою функції зчитування інформації за заданою адресою з урахуванням тривалості відновлення стану внутрішніх кіл , визначає значення параметра tц.зч.

Для забезпечення надійного збереження записаної в накопичувачі інформації реалізують режим примусової регенерації. Регенерація інформації автоматично виконується для всіх ЕП обраного рядка при звертанні до матриці для запису чи зчитування інформації.