Contents

СТОРІНКИ |  |

8.1. Логічні розширники 8.2. Перетворювачі рівнів Висновки Тестування

8.1. Логічні розширники

Значну частину сучасного цифрового пристрою складають блоки керування, обміну інформацією, індикацій, контролю, діагностики тощо. У цих блоках використовують схеми, що виконують різні спеціальні функції (перетворення рівнів, генерування різних сигналів, формування часових параметрів сигналів.). Вимоги до спеціальних елементів дуже різноманітні і, як правило, визначаються конкретним розробленням, тому їхній рівень інтеграції і номенклатура значно нижче, ніж аналогічні параметри для логічних елементів.

Важливою вимогою під час розроблення спеціальних елементів є сумісність їх за входом і виходом з логічними елементами, на основі яких проектується цифровий пристрій. Тому основну увагу приділяють реалізації зазначених вище спеціальних елементів на базі стандартних логічних елементів.

Логічні розширники— спеціальні елементи цифрових пристроїв, призначені для збільшення кількості логічних входів у логічних елементах, розширення класу реалізованих цими елементами логічних функцій і побудови нетипових схем. Оскільки перші дві функції основні, розширники розробляють у складі кожної конкретної серії на основі базової схеми або її частини.

Через те що в елементах ТТЛ- типу операція І реалізується за допомогою багатоемітерного транзистора, то збільшити кількість відповідних входів зовнішнім монтажем неможливо. В елементах ТТЛ- типу розширники призначені для розширення класу реалізованих функцій, тобто для реалізації функції АБО (рис.8.1 ). Виводи К і Е розширника з’єднуються з відповідними виводами К і Е базових логічних елементів.

На рис.8.2 наведено нетипове застосування розширника для одержання логічного елемента І–НЕ з підвищеною завадозахищеністю. Останнє в даній