Contents

СТОРІНКИ |  |

Час переходу «1» у стан «0»- інтервал часу, протягом якого напруга на виході логічного елемента переходить від рівня «1» до рівня «0», виміряний при значеннях 0,9 і 0,1 логічного перепаду.

Час переходу на виході логічного елемента зі стану «0» у стан «1»- інтервал часу, протягом якого напруга на виході логічного елемента переходить від рівня «0» до «1», виміряний при значеннях 0,1 і 0,9 логічного перепаду.

Час затримки вмикання логічного елемента — інтервал часу між вхідним і вихідним сигналами при переході напруги на виході логічного елемента від напруги «1» до напруги «0», виміряний на рівні 0,1 логічного перепаду вхідного сигналу і на рівні 0,9 вихідного сигналу.

Час затримки вимкнення логічного елемента — інтервал часу між вхідним і вихідним сигналами під час переходу напруги на виході логічного елемента від напруги «0» до напруги «1», виміряний на рівні 0,9 логічного перепаду вхідного сигналу і на рівні 0,1 вихідного сигналу.

Динамічну завадостійкість елемента розглядають під час його роботи в імпульсному режимі; вона залежить від часових параметрів імпульсу завади, його форми й амплітуди, швидкості перемикання логічних елементів.

Характеристика динамічної завадостійкості — залежність амплітуди завади від її тривалості. Ця характеристика істотно залежить від форми сигналу завади, рівня статичної завадостійкості і частоти перемикання логічного елемента. Складність одержання сімей характеристик динамічної завадостійкості елементів не дає змоги наводити їх як основний чи довідковий матеріал у технічних умовах на логічні елементи.

Гранична робоча частота елемента задає діапазон робочих частот сигналів, переданих елементом без спотворення так, щоб за час одного такту в схемі встигали завершитися перехідні процеси.

Частота перемикання — максимальна частота, на якій у найгірших