Contents

СТОРІНКИ |  |

- мікросхеми першого покоління, виконані у виді єдиного масиву (блоку) або інакше – що цілком стираються (BULK-ERASE);
- мікросхеми з поділом масиву пам'яті на блоки різного розміру і з різними рівнями захисту від випадкового стирання та запису, або що стираються по блоках різного розміру (BOOT-BLOCK);
- мікросхеми третьогопокоління з найбільшим розміром масиву, розділеного на блоки однакового розміру з незалежним стиранням (FLASH-FILE).

Мікросхеми BULK-ERASE можна використовувати замість EPROM. Їх основна перевага — можливість електричного стирання при збереженні енергетичної незалежності. Якщо під час використання звичайних ПЗП процес модифікації даних вимагає тривалої процедури стирання, для чого мікросхему необхідно витягти з плати і піддати УФ випромінюванню, то FLASH-пам'ять можна перепрограмувати під керуванням процесора самої системи.

Мікросхеми групи BOOT-BLOCK застосовують для збереження BIOS у персональних комп'ютерах. Особливість FLASH-пам'яті в тому, що її зміст не можна стерти, якщо не подати на спеціальний вхід мікросхеми напругу програмування. Це і дає змогу зберегти важливу інформацію від випадкового або несанкціонованого стирання. Можливість електричного перепрограмування FLASH-пам'яті полегшує процес модернізації мікросхем BIOS на більш нові версії.

Мікросхемигрупи FLASH-FILE використовують для збереження даних великого обсягу в так званих FLASH-картах — альтернативі жорстким магнітним дискам.