Contents

СТОРІНКИ |  |

На відміну від логічних елементів параметрами тригера є такі:

дозволений час тригера, tдоз – найменший інтервал часу між вхідними сигналами мінімальної тривалості, які спричинюють безперебійне перемикання тригера. Очевидно, що tдоз залежить від того, який зміст вкладають у поняття «безперебійне перемикання тригера». Вважають, що тригер перемикається безперебійно, якщо будь-яке значення вихідного сигналу, зумовлене правилами роботи, має тривалість не меншу за середній час затримки поширення tзт.п.ср одного логічного елемента схеми;

максимальна частота перемикання тригера

(6.1)

Оскільки, як зазначено вище, вихідні сигнали тригера при впливі вхідних сигналів з частотою fmax мають тривалість tзт.п.cp,, то, з огляду на тривалість фронтів наростання і спадання, можна дійти висновку, що ці вихідні сигнали є недостатніми для надійного передавання інформації у логічні кола, через те що рівні «1» і «0» у цьому випадку не фіксуватимуться. Для забезпечення їх фіксування частоту fmax зменшують у 1,5 рази і вважають її робочою, тобто

fроб=fmах/1,5 (6.2)

(параметр fроб указують у паспорті або ТУ для найгірших умов роботи);

мінімальна тривалість вхідного сигналу

(6.3)

де k — кількість елементів у колі від входу інформаційного або тактового сигналу до входу елемента, на якому замикається тригерне коло зворотного зв'язку;