Contents

СТОРІНКИ |  |

умови, що всі приймальні пристрої розташовані на далекому кінці лінії зв'язку (рис. 12.6, а) .

Резистор потрібнопідібрати так, щоб при перемикані сигналу в лінії зв'язку виникали лише незначні викиди. Подільник на резисторах на далекому кінці лінії зв'язку дасть змогу розташувати приймачі в будь-якому її місці (рис. 12.6,б). Щоб зменшити завади в довгій кабельній мережі, потрібно застосовувати диференційні передавальні і приймальні пристрої із симетричними лініями зв'язку.

В односпрямованих лініях зв'язку необхідно підключати навантаження до далеких кінців (рис. 12.7, а), а в двоспрямованих - до обох (рис. 12.7,6) . У симетричних лініях зв'язку з узгодженим навантаженням заглушення завад може досягти 70 дБ (3000:1) у діапазоні частот 0-100 кГц.

Приєднання узгодженого навантаження до кабелів, контактних площадок друкованих плат та проводів зв'язків має здійснюватися завжди, коли час поширення сигналу перевищує половину часу наростання або спаду його амплітуди. Імпеданс узгодження плоских і коаксіальних кабелів, а також скручених пар становить приблизно 100 Ом (75 Ом Zo 120 Ом). Імпеданс узгодження контактних площадок друкованих плат має дорівнювати їхньому характеристичному імпедансу (20 Ом Zo 200 Ом).

Подільник на резисторах (рис. 12.8, а) може бути узгодженим навантаженням і подавати зсув на лінію зв'язку без додаткових джерел живлення.

Більшість КМОН ІС не мають навантажувальної здатності, достатньої для приєднання подільників на резисторах. До них можна підключати резистор – ємнісний подільник, зображений на рис. 12.8, б.