Contents

СТОРІНКИ |  |

За вихідними характеристиками КМДН- схеми У1 визначимо U1вих при струмі, який дорівнює IR5. Обчислимо R5 за співвідношенням

R5=(U1вих-UБЕнасVT4-UБЕнасVT3)/IR5 = (14,9-0,7-0,7)/0,26 51 кОм. (8.5)

Для поліпшення динамічних властивостей розглянутого перетворювача рівнів необхідно або зменшити величини R5 і R6, або застосувати компенсований подільник.

Перемикальні транзисторні схеми як перетворювачі рівнів використовують у тому випадку, коли потрібно узгодити схеми, напруги живлення в яких різного знака у разі значного логічного перепаду в кожній зі схем.

Розглянемо приклад, якщо потрібно забезпечити керування виконавчим пристроєм, що спрацьовує від напруги 27 В±1.0% та має вхідний опір Rвх=1 кОм ± 10% при керуванні від елементів ТТЛ- типу серії 155.

Одну зі схем такого перетворювача рівнів зображено на рис. 8.7 ,а. Це перемикальна схема з комбінацією транзисторів n-р-n- і р-n-р- типів. Припустимо, що обидва транзистора кремнієві.

Схема працює у такий спосіб. При рівні «0» на виході керуючого елемента ТТЛ- типу транзистори закриті, через вхідний опір виконавчого пристрою проходить приблизно нульовий струм (колекторний струм закритого транзистора VТ2). При рівні «1» на виході елемента обидва транзистора насичені і на вхідному опорі виконавчого пристрою (ВП) буде напруга UЖ. Для струму Iн = I Кнас2 можна записати

Iн = I Кнас2 = (Uж-UКЕнас2 )/RвхВП . (8.6)

Якщо вважати, що UКЕнас2 0,3 В, то з виразу (8.6) знайдемо

Iн = I Кнас2 = 33 мА (тобто Uж=Uж max RвхВП= RвхВП min ). Нехай у транзисторі VТ2 мінімальне значення коефіцієнта підсилення за струмом