Contents

СТОРІНКИ |  |

5.1. Етапи побудови логічної схеми

5.2. Синтез логічних пристроїв у заданому базисі

5.3. Особливості побудови логічних пристроїв

5.4. Логічні елементи для реалізації складних функцій

5.5. Мультиплексори і демультиплексори

5.6. Синтез комбінаційних схем на мультиплексорах

5.7. Дешифратори, дешифратори - демультиплексори і шифратори

5.8. Суматори

5.9. Десяткові суматори

5.10. Компаратори

5.11. Перетворювачі двійково- десяткового коду

5.12. Перетворювачі двійково коду

Лабораторний практикум №1

Лабораторний практикум №2

Лабораторний практикум №3

Висновки

Тестування

5.12. Перетворювачі двійкового коду в двійково-десятковий код

Якщо уявити собі передавання інформації на схемах, зображених на рис. 5.36 і 5.39 , у зворотному напрямку, тоодержимо перетворювачі двійкового коду в двійково-десятковий код. Із цього випливає, що як елементарні перетворювачі кодів можна використовувати перетворювачі, зображені на рис. 5.37 і 5.38 ,після виконання взаємної заміни відповідних ваг, зазначених на додаткових полях (рис. 5.40, а, б) .

Розглянемо перетворювач, що має чотири входи і чотири виходи (рис. 5.40, а ). Він має виконувати функцію, обернену функції (5.23),тобто при Х ³5 треба додавати числа Х = (x4, x3, x2, x1) з числом 3. Отже, цей перетворювач виконує функцію

(5.24)

Правила складання перетворювача двійкового коду на двійково-десятковий код такі:

1) ваги розрядів вхідних сигналів усіх перетворювачів кодів мають бути у співвідношенні 1 : 2 : 4 : 8;

2) так як кожен перетворювач кодів перетворить тільки один двійковий розряд на двійково-десятковий розряд (вага 8 змінюється на вагу 5), то перетворювач двійкового коду в двійково-десятковий код повинен мати пірамідальну структуру;

3) побудова піраміди продовжується доти, доки не будуть отримані ваги 10 j 21, де j = 0, 1, 2, ... (за винятком старшого десяткового розряду);