Розділ 9

|  | Стартова сторінка розділу >>

9.1. Мікросхеми статичних ОЗП

9.2. Мікросхеми динамічних ОЗП

Лабораторний практикум №1

Лабораторний практикум №2

Висновки

Тестування

Необхідно зрозуміти | Слід запам’ятати

- Запам'ятовувальні пристрої, виконані на спеціалізованих інтегральних схемах, призначені для тривалого збереження інформації або збереження великих об'ємів інформації та обміну нею з іншими частинами електронних пристроїв.
- Застосування запам'ятовувальних пристроїв, виконаних на спеціалізованих інтегральних схемах дозволяє максимально спростити апаратну частину електронних пристроїв

- Інформаційна ємність ЗП визначається числом одиниць двійкової інформації (біт), яка дорівнює добутку числа слів (чисел), що зберігаються, на їх розрядність.
- У статичних оперативних ЗП записана інформація постійно зберігається у виділеному для неї місці і не руйнується під час її зчитування.
- У динамічних оперативних ЗП інформація постійно циркулює в масиві, відведеному для її збереження і тому для збереження інформації її потрібно перезаписати заново.
- Структуру мікросхем статичного оперативного ЗП з однорозрядною та з словарноюорганізацією
- Структуру мікросхеми динамічного оперативного ЗП

Треба вміти

- Проводити порівняльну характеристику оперативних ЗП різних типів по найважливіших параметрах.
- Визначати структурну організацію та її особливості для оперативних ЗП різних типів.

| << Стартова сторінка розділу |