Contents

СТОРІНКИ |  |

Число теоретично можливих типів тригерів з х інформаційними входами дорівнює ; тут 5 — кількість можливих станів на виході тригера, 2х— кількість наборів, що містять усі початкові змінні х.

При х=1 маємо 25, а при х=2 – 625 типів тригерів, однак частина з них тривіальна, беззмістовна або тригери дуальні. Технічно реалізованих тригерів з одним інформаційним входом тільки 2, із двома інформаційними входами — 24. Найбільш поширені тригери з двома входами, але синтезовано тільки 8 їхніх типів, серед яких 3 — універсальні. Інші технічно реалізовані тригери з двома входами, серед яких мається 10 універсальних, можуть набувати практичного застосування в майбутньому.

Правила функціонування тригерів можна задати:

1) словесним описом;

2) у вигляді таблиці переходів тригера, тобто таблиці інформаційних значень вхідних сигналів, внутрішніх станів і вихідних сигналів тригера; 3) у вигляді характеристичних рівнянь логічних функцій типу , де t =1, 2,…,m;

4) у вигляді графа, що складається з вершин, число яких відповідає можливим станам тригера з урахуванням внутрішніх станів елементів пам'яті, і спрямованих гіток, що починаються і закінчуються на вершинах; при цьому на гілках вказується набір вхідних сигналів, які зумовлює перехід тригера з одного стану в інший або підтверджують цей стан;

5) у формі мікропрограмованого автомату (в теорії скінченних автоматів).