Розділ 9

СТОРІНКИ | Стартова сторінка розділу >> |

Лабораторна робота 10.1.

Дослідження постійного запам’ятовувального пристрою

1. Мета роботи:

- теоретичне вивчення побудови ПЗП;

- експериментальне дослідження роботи ПЗП.

2. Теоретичні відомості

3. Завдання

Розробити постійний запам’ятовувальний пристрій, що має організацію 4×4 . Дослідити його роботу.

Якщо організація памяті буде 4×4, тоді ми матимемо:

1) два адресні входи;

2) чотири вихідні лінії.

Приклад реалізіції ПЗП 4×4 має наступний вигляд (Рис. 1 )

Для перевірки функціонування ПЗП, будемо подавати всі можливі комбінації вхідних сигналів:

Таблиця 1 – Таблиця істинності ПЗП

X0 | X1 | Z0 | Z1 | Z2 | Z3
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1

За допомогою Генератора слова, перебираючи всі можливі комбінації вхідних сигналів, дослідимо роботу ПЗП.

Причому комбінація вхідних сигналів наступна:

X0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
X1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1

| Стартова сторінка розділу >> |